**山东百帝新材料有限公司清洁生产审核信息公示**

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求，现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

**一、企业基本情况**

1.企业名称：山东百帝新材料有限公司

2.法人代表：刘军

3.企业地址：山东省济宁市嘉祥县嘉祥化工产业园（原济宁市生物产业园）

4.企业生产规模：项目年产10000吨腻子、50000吨高档建筑涂料；

5.主要污染物：

废气：颗粒物、挥发性有机物

废水：生活污水、设备清洗废水、车辆冲洗废水、纯水制备浓水；

一般固废：生活垃圾、原料包装袋、除尘器收集粉尘、污水处理污泥；

危险废物：废机油、废机油桶、破损液体原料包装桶、含油废抹布、废活性炭；

主要环保设施：布袋除尘器+活性炭吸附（2套）、布袋除尘器+活性炭（1套）。

1. **有毒有害原料使用情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **年用量** |
| 1 | 黑水泥 | t/a | 2400 |
| 2 | 粗重钙 | t/a | 3700 |
| 3 | 水性丙烯酸树脂乳液 | t/a | 12500 |
| 4 | 石英砂 | t/a | 25000 |
| 5 | 钛白粉 | t/a | 500 |
| 6 | 滑石粉 | t/a | 500 |

1. **有毒有害物质排放情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 产生工序 | 主要污染物 | 治理措施 |
| 废气 | 各生产工序 | 配料、投料、搅拌 | 颗粒物、挥发性有机物 | 布袋除尘器+活性炭吸附+DA001排气筒 |
| 配料、投料、搅拌 | 颗粒物、挥发性有机物 | 布袋除尘器+活性炭吸附+DA002排气筒 |
| 配料、投料、包装 | 颗粒物 | 布袋除尘器+DA003排气筒 |
| 废水 | 设备清洗废水 | 设备清洗 | COD、SS | 污水处理站处理后，60%回用，40%  排入园区污水管网，进入嘉祥化工产业园污水处理厂（嘉祥阳光水务有限公司）深度处理 |
| 车辆冲洗废水 | 车辆冲洗 | COD、SS | 沉淀池处理后循环使用不外排 |
| 纯水制备浓水 | 纯水制备 | COD、SS、全盐量 | 全部用于高档建筑涂料使用，不  外排 |
| 生活污水 | 职工生活 | COD、SS、NH3-N | 排入园区污水管网，进入嘉祥化工产业园污水处理厂（嘉祥阳光水务有限公司）深度处理 |
| 固废 | 生活垃圾 | 职工生活 | / | 环卫部门定期清运 |
| 原料包装袋 | 包装 | 原料包装袋 | 收集后外售处理 |
| 除尘器收集粉尘 | 废气处理 | 除尘器收集粉尘 | 回用于生产 |
| 污水处理污泥 | 废水处理 | 污泥 | 回用于生产 |
| 废机油 | 维修、润滑 | 废机油 | 分类暂存危废库，委托有  资质公司处理 |
| 废机油桶 | 废机油桶 |
| 破损液体原料包装桶 | 包装 | 破损液体原料包  装桶 |
| 含油废抹布 | / | 含油废抹布 |
| 废活性炭 | 废气处理 | 废活性炭 |

我公司已编制了《突发环境事件应急预案》，并于2024年4月26日在济宁市生态环境局嘉祥县分局备案（备案号：37026-2024-006-L）。企业于2024年1月重新申请取得项目排污许可证，证书编号：91370829MA3M5FYN5E001Z。

**四、联系人及联系方式**

审核企业：山东百帝新材料有限公司

联系人：孙总

联系电话：18063189916

咨询单位：山东君致环保科技有限公司

联系人：李工

联系电话：17661312781