# 济宁高新技术开发区永丰化工厂清洁生产审核信息公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求，现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

**一、企业基本情况**

1.企业名称：济宁高新技术开发区永丰化工厂

2.法人代表：张二荣

3.企业地址：山东省济宁市嘉祥县经济开发区化工产业园顺兴路北50米

4.企业生产规模：年产 1000 吨磷化铝

5.主要污染物：VOCs、颗粒物；废水；废过滤袋、废包装袋、化验室废液

6.主要环保设施：尾气处理装置、布袋除尘器、厂区污水处理站等

**二、有毒有害原料使用情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原料名称 | 年耗量（t/a） | 状态 | 厂区最大储存量（t/a） | 储存方式 | 临界量（t） |
| 1 | 铝粉 | 350 | 固态 | 45 | 甲类仓库 | 200 |
| 2 | 氨基甲酸铵 | 187.15 | 固态 | 45 | 甲类仓库 | 200 |
| 3 | 赤磷 | 404.13 | 固态 | 45 | 甲类仓库 | 200 |

**三、有毒有害物质排放情况**

| **项目** | **产污环节** | **污染物组成** | **治理措施** | **排放方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G7-1混合 | 粉尘 | 车间密闭+脉冲布袋除尘器 | 5#25m排气筒排放 |
| G7-2反应废气 | 粉尘、P2O5、pH3 | 经烟雾回收塔（水洗塔+节水塔）处理 | 4#25m排气筒排放 |
| G7-3粉碎 | 粉尘、pH3 | 车间密闭+密闭设备+布袋除尘器 | 5#25m排气筒排放 |
| G7-4拼混 | 粉尘、pH3 |
| G7-5压片 | 粉尘、pH3 | 设备密闭+负压收集+布袋除尘器 |
| G7-6分装 | 粉尘、pH3 |
| G7-7注塑 | VOCs | 车间密闭+集气罩+活性炭 | 6#15m排气筒排放 |
| 噪声 | 设备运转噪声 | - | 消声减震、室内布置 | 间歇 |
| 固体  废物 | S7-1 烟雾回收塔 | 磷酸氢钙 | 按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别 | 鉴定后按照相关要求处理 |
| S7-2 除尘器收集的粉尘 | 粉尘 | 可回用于拼混工序 | |

我公司已编制了《突发环境事件应急预案》，并通过了济宁生态环境局嘉祥县分局备案，并定期进行应急演练。

**四、联系人及联系方式**

审核企业：济宁高新技术开发区永丰化工厂

联系人：高卫国

联系电话：13505379287